|       MC6809 Concurrent Euclid fault codes
ASSERTFAIL = 0
RANGECHECK = 1
CASERANGE = 2
| fault codes for runtime routines
OUTOFSPACE = 20
.globl ASSERTFAIL
.globl RANGECHECK
.globl CASERANGE
.globl  OUTOFSPACE
