#
# Picadillo 35T board
# ===================

core pic32mx7
mapping picadillo
linker bootloader-max32

device kernel cpu_khz=80000 bus_khz=80000

device console device=tft0
device uart1 baud=115200

device rdisk
device sd0 port=2 cs=48
device spirams0 port=4 chips=16 cs0=26 cs1=27 cs2=28 cs3=29 cs4=30 cs5=31 cs6=32 cs7=33 cs8=34 cs9=35 cs10=36 cs11=37 cs12=38 cs13=39 cs14=40 cs15=51

option PARTITION=spirams0:sa@2040

device hxtft
device gpio
device adc
device foreignbootloader
